[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn="TERMKAN" ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI
afn=ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - INSTALACJA TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ab=Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
ni=Gmina Mełgiew
ai=ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
nk=mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13	
dt=19.09.2022	0
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331110-0	Instalowanie kotłów
pcn=III kw. 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.15	1664838845
cw=23.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=R
na=Robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 737]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64	1641834777
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 315]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=16.3	1641936353
cw=16.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994817
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994819
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64	1641994821
cw=17.64	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Centralnego Ogrzewania. Rurociągi i armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=3057
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=4087
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		0
na=Rurociągi stalowe o średnicy 28,0x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=3070
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		0
na=Rurociągi stalowe o średnicy 35,0x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[POZYCJA]
id=4093
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		0
na=Rurociągi stalowe o średnicy 42,0x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=4272
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		0
na=Rurociągi stalowe o średnicy 54,0x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=3106
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż łuku zaciskanego 90 st. o średnicy 28/28mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4123
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż łuku zaciskanego 90 st. o średnicy 35/35mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=4119
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż łuku zaciskanego 90 st. o średnicy 42/42mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4127
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki redukcyjnej zaciskanej o średnicy 28/22mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4131
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki redukcyjnej zaciskanej o średnicy 35/28mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4135
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki redukcyjnej zaciskanej o średnicy 42/35mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4139
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki trójnik redukcyjny zaciskany o średnicy 35/28/35mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4143
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki trójnik redukcyjny zaciskany o średnicy 42/35/42mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4147
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki mufa zaciskana o średnicy 28/28mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4151
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż kształtki mufa zaciskana o średnicy 35/35mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4155
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż złączki z gwintem zewnętrznym zaciskana o średnicy 28/25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=4159
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		0
na=Montaż złączki z gwintem zewnętrznym zaciskana o średnicy 35/32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=3166
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0113-03		KNR-K 2-15 0113-03		0
na=Rurociągi z rur PERT-Al-PERT na ciśnienie PN16 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=334
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=334	1	334						

[POZYCJA]
id=4099
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0113-03		KNR-K 2-15 0113-03		0
na=Rurociągi z rur PERT-Al-PERT na ciśnienie PN16 o średnicy 20,0x2,3mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=3176
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0113-04		KNR-K 2-15 0113-04		0
na=Rurociągi z rur PERT-Al-PERT na ciśnienie PN16 o średnicy 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4109
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0113-04		KNR-K 2-15 0113-04		0
na=Rurociągi z rur PERT-Al-PERT na ciśnienie PN16 o średnicy 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3222
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3227
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4263
pd=						0
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 25mm, Kv=10,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4268
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa c.o., bezdławnicowa 1" V=0,9 m3/h, h=3 m, U=230 V, P=40 W pmax=10 bar, tmax=110 °C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3299
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Filtr siatkowy mufowy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3310
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm ze spustem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3304
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3289
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawór termostatyczny, kątowy z  precyzyjną nastawą wstępną, DN 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4253
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawór grzejnikowy podwójny przyłączeniowy, DN 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=4258
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawór grzejnikowy powrotny kątowy, DN 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3315
pd=						0
na=Głowice termostatyczne montowane na  grzejnikach zlokalizowanych w  pomieszczeniach niemieszkalnych, z ograniczonym zakresem  temperatur z nakładką antywandalową,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=3319
pd=						0
na=Głowice termostatyczne montowane na  grzejnikach zlokalizowanych w łazienkach, z ograniczeniem dolnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3336
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 20
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3340
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 25
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3337
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 35
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3338
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 40
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3339
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 54
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3341
pd=						0
na=Przejścia ppoż. EI120 dla rur - stal dn 250
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3198
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		0
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=128
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						

[POZYCJA]
id=3206
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		0
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3212
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-04	2-15	0406-04		0
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=38
jm=urządzenie	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=3215
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=501
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=501	1	501						

[ELEMENT 1]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=3342
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3374
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-02	0-34	0108-02		0
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami PE z płaszczem do przewodów podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=318
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=318	1	318						

[POZYCJA]
id=3367
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0108-01	0-34	0108-01		0
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami PE z płaszczem do przewodów podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=3381
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem alu grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0,20*16,00						

[POZYCJA]
id=4248
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem alu grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,20*2,00						

[POZYCJA]
id=3386
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem alu grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	0,21*3,00						

[POZYCJA]
id=3391
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem alu grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	0,24*12,00						

[POZYCJA]
id=3416
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem PVC, grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	0,245*20,00						

[POZYCJA]
id=3421
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-04	2-16	0306-04		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem PVC grubości 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=34.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.56	1	0,36*96,00						

[POZYCJA]
id=3426
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-04	2-16	0306-04		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem PVC, grubości 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.62	1	0,385*12,00						

[POZYCJA]
id=4278
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-04	2-16	0306-04		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z płaszczem PVC, grubości 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	0,4*24,00						

[ELEMENT 1]
na=Grzejniki
wa=0
kn=0	0	0
id=3444
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=3515
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4163
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4168
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4173
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/920
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4178
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=4183
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-400/1120
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4188
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-500/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4193
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-500/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4198
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-500/720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4203
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe zintegrowane 11-900/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4208
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 21S-400/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4213
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 21S-400/600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4218
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 21S-500/1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4223
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 21S-900/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4228
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 21S-900/600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4233
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe zintegrowane 22-900/520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3520
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe 400/700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4238
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe 500/900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4243
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe 500/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3553
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		0
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=35
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=3555
pd=						0
na=Regulacja instalacji atestowanym  przyrządem z  protokołem odbioru
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ciepła technologicznego1310
wa=0
kn=0	0	0
id=2807
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=2815
pd=						0
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn20mm, Kvs=4,0m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2822
pd=						0
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, skośny Dn25mm, Kv=9,22
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4299
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa c.t. bezdławnicowa 1"  q=1,5 m3/h  h=3 m, PN10, 230 V P=0,04 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2827
pd=						0
na=Zawór kulowy odcinający Dn25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2837
pd=						0
na=Zawór kulowy odcinający Dn32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4289
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Filtr siatkowy mufowy DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4303
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Filtr siatkowy mufowy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4308
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4313
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4318
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa c.t. bezdławnicowa 2" V=3,3 m3/h, h=5 m, U=230 V, P=120 W pmax=10 bar, tmax=110 °C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4294
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3232
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		0
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2832
pd=						0
na=Zawór kulowy odcinający ze złączką do węża Dn20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4283
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=Technologia kotłowni gazowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2473
nu=5
nsn=ST C.O.
wn=		

[POZYCJA]
id=2474
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0215-02	0-31	0215-02		0
na=Kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny o mocy 90kW ze stelażem oraz zestawem hydrauliki kaskadowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4324
pd=						0
na=System powietrzno-spalinowy 250/160 mm do podłączenia dwóch kotłów kondensacyjnych oraz 80/125mm odprowadzenie indywidualne z kotłów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2501
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-04	2-15	0143-04		0
na=Pojemnościowy podgrzewacz c.w. o poj. V=500dm3, jednowężownicowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2808
pd=						0
na=Rozdzielacz instalacyjny grzewczy na trzy obiegi Dn200mm, wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, oraz odcinającą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2479
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		0
na=Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego zasobnika c.w.u. o pojemności całkowitej 60dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2797
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		0
na=Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego centralnego ogrzewania o pojemności całkowitej 140dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2802
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		0
na=Zawór bezpieczeństwa Dn20mm, 5 bar, alfa=0,55
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2484
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa c.t., bezdławnicowa 2" V=3,3 m3/h, h=5 m, U=230 V, P=120 W pmax=10 bar, tmax=110 °C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2488
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa c.o.- obieg bud. istniejącego - bezdławnicowa 2" V=3 m3/h, h=5 m, U=230 V, P=120 W pmax=10 bar, tmax=110 °C,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2789
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.,  bezdławnicowa 1 1/2" V=3 m3/h, h=4 m, U=230 V, P=120 W pmax=10 bar, tmax=110 °C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2793
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0204-03	0-31	0204-03		0
na=Pompa cyrkulacyjna c.w.u., 1 1/4" V=0,5 m3/h, h=1 m, U=230 V, P=30 W pmax=10 bar, tmax=70 °C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4335
pd=						0
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 40mm, Kv=25,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4345
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Filtr siatkowy mufowy DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4360
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Filtr siatkowy mufowy DN65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4350
pd=						0
na=Zawór kulowy odcinający Dn50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4355
pd=						0
na=Przepustnica międzykołnierzowa Dn65mm, wraz z uszczelkami i kompletem śrub z nakrętkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4340
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		0
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4365
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		0
na=Magnetoodmulacz PN10 DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4370
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		0
na=Separator mikropęcherzy powietrza PN10 tmax=110 °C DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2492
pd=						0
na=Neutralizator kondensatu do kaskady kotłów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2729
pd=						0
na=Stacja zmiękczania wody do uzupełniania zładu instalacyjnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2739
pd=						0
na=Filtr mechaniczny z płukaniem manualnym DN25, skuteczność filtracji 100 mikrometrów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2744
pd=						0
na=Armatura przyłączeniowa SUW do zładu instalacyjnego z by-passem, zaworem zwrotnym i zaworem odpowietrzającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2749
pd=						0
na=Zestaw węży przyłączeniowych DN20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2754
pd=						0
na=Sonda zewnętrzna do współpracy z termoregulatorem kaskadowo-strefowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2759
pd=						0
na=Sonda kontaktowa zasobnika c.w.u. do współpracy z zasobnikiem sterowanym przez termoregulator kaskadowo - strefowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2764
pd=						0
na=Sonda kontaktowa temperatury zasilania instalacji do współpracy z termoregulatorem1310kaskadowo - strefowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2769
pd=						0
na=Termoregulator kaskadowo-strefowy do obsługi kotła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2774
pd=						0
na=Panel montażowy sterownika kotła do montażu ściennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2779
pd=						0
na=Kanał nawiewny typu "Z" do pomieszczenia kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Demontaż istniejącej kotłowni gazowej
wa=0
kn=0	0	0
id=4328
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=4329
pd=						0
na=Demontaż istniejącego kotła gazowego wraz ze zbędna armaturą i przewodami
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4331
pd=						0
na=Demontaż instalacji wewnętrznej gazu ziemnego wraz z usunięciem kuchenki gazowej 
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4333
pd=						0
na=Demontaż istniejącego czopucha kotła wraz z zaślepieniem komina
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
d35bfe6287b153cbd960a9 b3deabbfb