[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=2
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn="TERMKAN" ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI
afn=ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE
ab=Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
ni=Gmina Mełgiew
ai=ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
nk=mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13	
dt=19,09,2022	0
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w za	231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45113000-2	Roboty na placu budowy
cpv=45231112-3	Instalacja rurociągów
pcn=III kw. 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.15	1664840246
cw=23.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641834777
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641936353
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994817
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994819
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=Robocizna razem''''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=Robocizna razem'''''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=R
na=Robocizna razem''''''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=16.3
cw=16.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994821
cw=21.07	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA1310
wa=0
kn=0	0	0
id=427
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.006
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.006	1	0,006						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		0
na=Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	60*1,2						

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	60*2,0*1,0*0,9						

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		0
na=Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	60*0,1*1,0*2,0						

[POZYCJA]
id=5
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m płytami wykopowymi w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	60*2*1,0						

[POZYCJA]
id=8
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1,00*60,00*0,20						

[POZYCJA]
id=9
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04	2-01	0320-04		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II - obsypka rurociągów piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	1,00*60,00*0,30						

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka piaskiem (75%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=67.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	1,00*60,00*1,5*0,75						

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka gruntem rodzimym (25%) wykopów pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=22.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	1,0*60,00*1,5*0,25						

[POZYCJA]
id=12
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=102
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	22,5+67,5+12						

[POZYCJA]
id=13
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	67,5-22,5						

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - do 10km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=79
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1029
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		0
na=Rura PE100RC SDR 11 PN 16, dz 63x5,8 mm, zgrzewana doczołowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=1035
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		0
na=Rura PE100RC SDR11 PN16, dz 90x8,2 mm, zgrzewana doczołowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=16
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-07	2-18	0110-07		0
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63mm - łuk 90°
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1333
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-07	2-18	0110-07		0
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 90mm - łuk 90°
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		0
na=Przejście szczelne systemowe dla rury:  - dz90
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1339
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		0
na=Przejście szczelne systemowe dla rury:  - dz63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		0
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE - Dn80/Dz90mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1344
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		0
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE - Dn50/Dz63mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-05	2-18	0114-05		0
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny równoprzelotowy  DN 80/80/80;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		0
na=Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN80/DN50  L=200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=48
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna z folii  koloru niebieskiego z wkładką CU 1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=50
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		0
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-01	2-18	9909-01		0
na=Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 50-65mm i długości różnej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=-18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-18	1	-18						

[POZYCJA]
id=52
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		0
na=Potrącenie do dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 50-65mm (odcinek=10m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=-10
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-10	1	-10						

[POZYCJA]
id=54
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ1310
wa=0
kn=0	0	0
id=432
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=436
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=437
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.004
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.004	1	0,004						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=441
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		0
na=Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	1,20*34,00						

[POZYCJA]
id=444
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=67.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67.68	1	(34*1,0*1,1)*0,9+(4,5*3*2,8)*0,9						

[POZYCJA]
id=449
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		0
na=Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.52	1	(34*1,0*1,1)*0,1+(4,5*3*2,8)*0,1						

[POZYCJA]
id=451
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m płytami wykopowymi w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0315-04	1	0315-04		0
na=Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=13.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	4,5*3						

[POZYCJA]
id=460
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=15.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.04	1	((34*1,0*1,1)+(4,5*3*2,8))*0,2						

[POZYCJA]
id=465
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04	2-01	0320-04		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II - obsypka rurociągów piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=30.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.08	1	((34*1,0*1,1)+(4,5*3*2,8))*0,4						

[POZYCJA]
id=470
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka gruntem rodzimym (70% wykopów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=37.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=0.7	

[PRZEDMIAR]
wo=37.6	1	((34*1,0*1,1)+(4,5*3*2,8))*0,5						

[POZYCJA]
id=472
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=82.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82.72	1	30,08+37,6+15,04						

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=482
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=925
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		0
na=Kanały z rur PVC-U, SN8 lite o średnicy zewnętrznej 200x5,9mm łączone na wcisk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=930
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0614-01	2-18	0614-01		0
na=Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.64	1	36*0,4*0,6						

[POZYCJA]
id=1430
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o średnicy 425mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1440
pd=						0
na=Betonowy zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 10m3 wraz z czujnikiem sygnalizacji wypełnienia
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=954
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0114-06	2-18	0114-06		0
na=Przejście szczelne DN200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=965
pd=						0
na=Dostawa materiału. Rura osłonowa stalowa DN250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=959
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU ZIEMNEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=1462
nu=3
nsn=ST  I.D.G
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1463
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1464
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		0
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (do ponownego wbudowania)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	1,00*33,00						

[POZYCJA]
id=1466
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		0
na=Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=1468
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-03	2-31	0802-03		0
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=1471
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=29.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.44	1	0,80*1,0*46*0,8						

[POZYCJA]
id=1474
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		0
na=Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=7.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.36	1	0,80*1,0*46*0,2						

[POZYCJA]
id=1483
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.84	1	0,40*0,10*46						

[POZYCJA]
id=1488
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka rurociągu piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	0,40*0,15*46						

[POZYCJA]
id=1493
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-01	2-01	0320-01		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - zasypka piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=6.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	46*0,15*1,0						

[POZYCJA]
id=1495
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - zasypka gruntem rodzimym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3.323
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.833	1	3.866/0.8						
wo=-1.51	1	-0.40*0.25*15.10						

[POZYCJA]
id=1497
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10.223
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.223	1	6,9+3,323						

[POZYCJA]
id=1507
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0113-01	2-31	0113-01		0
na=Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1.25		1,25
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1513
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeża z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=1519
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		0
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki, 10% nowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1528
nu=3.2
nsn=ST  I.D.G
wn=		

[POZYCJA]
id=1529
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0301-04	2-19	0301-04		0
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100RC SDR 11 w sztangach o średnicy  75x6,8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=1536
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0303-04	2-19	0303-04		0
na=Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 75mm - mufa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1543
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0204-03	2-19	0204-03		0
na=Połączenie nierozłączne PE/stal 75/50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1553
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0220-01	2-19	0220-01		0
na=Montaż aparatury kontrolno -pomiarowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1571
pd=						0
na=Montaż szafki gazowej z zaworem odcinającym gazowym o średnicy Dn50mm.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1555
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0220-02	2-19	0220-02		0
na=Próba szczelności i wytrzymałości przyłączy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=51.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.1	1	51,1						

[POZYCJA]
id=1558
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - taśmą ostrzegawczą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1562
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - taśmą lokalizacyjną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1566
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0218-01	2-19	0218-01		0
na=Zabezpieczenie kabli w ziemi  rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy dn110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA CIEPŁOWNICZA
wa=0
kn=0	0	0
id=1575
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=1576
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1577
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=60.768
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.768	1	1,2*1,5*42,2*0,8						

[POZYCJA]
id=1580
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		0
na=Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=15.192
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.192	1	1,2*1,5*42,2*0,2						

[POZYCJA]
id=1582
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		0
na=Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	42*2						

[POZYCJA]
id=1589
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11.394
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.394	1	1,2*1,5*42,2*0,15						

[POZYCJA]
id=1594
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-01	2-01	0320-01		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka rurociągów piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=30.384
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.384	1	1,2*1,5*42,2*0,4						

[POZYCJA]
id=1597
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka gruntem rodzimym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=68.364
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.364	1	1,2*1,5*42,2*0,9						

[POZYCJA]
id=1599
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		0
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz nadmiaru gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=41.778
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.778	1	30,384+11,394						

[POZYCJA]
id=1604
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=3.36	1	3,36						

[ELEMENT 1]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1606
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=1607
pd=wyd.V 1998	KNR	2-20 0215-09	2-20	0215-09		0
na=Rurociągi z rur preizolowanych podwójnych tworzywowych PE-X o średnicy 50+50/200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=42.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.2	1	42,2						

[POZYCJA]
id=1709
pd=						0
na=Przejście przez ścianę szczelne dla rury Dz=200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=mufę	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1714
pd=						0
na=Dostawa i montaż kapturów kończących 200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1720
pd=MGPiB wyd.V 1998	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		0
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=42.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.2	1	42,2						

[POZYCJA]
id=1724
pd=MGPiB wyd.V 1998	KNR	2-20 0208-01	2-20	0208-01		0
na=Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=42.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.2	1	42,2						

[POZYCJA]
id=1727
pd=	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie trasy sieci cieplnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=42.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.2	1	42,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
dfebaf61bcb6df74e2c2737c6349b4 d