[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=2
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn="TERMKAN" ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI
afn=ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
ab=Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
ni=Gmina Mełgiew
ai=ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
br=Sanitarna
nk=mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13	
dt=19.09.2022	0
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
pcn=III kw. 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.15	1664481290
cw=23.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=R
na=Robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64	1641834777
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 315]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641936353
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994817
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994819
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64	1641994821
cw=17.64	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
wa=0
kn=0	0	0
id=2530
nu=1
nsn=ST GAZ.W
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=2531
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2569
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0215-01	2-19	0215-01		0
na=Szafka gazowa stalowa o wym. 60x60x25cm z zaworem odcinającym DN50mm oraz zaworem klapowym DN50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2532
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0304-02	2-15	0304-02		0
na=Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2538
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		0
na=Zawory gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2543
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-03	2-15	0312-03		0
na=Filtr do gazu o połączeniach gwintowanych o średnicy 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2614
pd=						0
na=Centralka sterująca z akumulatorem wraz z detektorami metanu oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2548
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		0
na=Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.056	1	0,088*12,00						

[POZYCJA]
id=2550
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0208-04	7-12	0208-04		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.056	1	1,056						

[POZYCJA]
id=2556
pd=wyd.V 2000	KNR	7-12 0213-04	7-12	0213-04		0
na=Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.056	1	1,056						

[POZYCJA]
id=2561
pd=						0
na=Tuleja ochronna z uszczelnieniem dn50
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[POZYCJA]
id=2606
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
mpn=_1211
na=Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
468b97c3316bc54b36f5e44b6ad7e0d3