[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn="TERMKAN" ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI
afn=ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
ab=Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
ni=Gmina Mełgiew
ai=ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
br=Sanitarna
nk=mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13	
dt=19.09.2022	0
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=III kw. 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.15	1664848040
cw=23.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=1
nsn=ST PRYŁ. WODY
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.004
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.004	1	0,004						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		0
na=Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4,00*2,00						

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.048
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.048	1	1,80*0,80*6,00*0,7						

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		0
na=Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.592	1	1,80*0,80*6,00*0,3						

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		0
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.048
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.048	1	1,80*0,80*6,00*0,7						

[POZYCJA]
id=7
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.592	1	1,80*0,8*6,00*0,3						

[POZYCJA]
id=8
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m płytami wykopowymi w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=21.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	1,80*6,00*2						

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	0,80*0,10*6,00						

[POZYCJA]
id=10
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-04	2-01	0320-04		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II - obsypka rurociągów piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0,80*0,30*6,00						

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.672
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.672	1	0,8*0,2*6*0,7						

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypka gruntem rodzimym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.576
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.576	1	0,8*0,4*6*0,3						

[POZYCJA]
id=13
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-19	4-01	0108-19		0
na=Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.152
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.152	1	0,80*0,40*6,00*0,6						

[POZYCJA]
id=15
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 20km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=19	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,72						

[POZYCJA]
id=16
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.296	1	10.80*0.12						

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - do 10km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=1.296	1	1,296						

[ELEMENT 1]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=2
nsn=ST PRYŁ. WODY
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		0
na=Rura PE100RC SDR 11 PN 10, dz 90x8,2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-03	2-18	0110-03		0
na=Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 90mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		0
na=Trójnik kołnierzowy redukcyjny żeliwny  kształtka T, DN80/80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		0
na=Kołnierz specjalny z  zabezpieczeniem przed przesunięciem do rur P o średnicy 80/90mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		0
na=Krócieć dwukołnierzowy DN80, L=1,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		0
na=Zasuwa odcinająca kołnierzowa  z żeliwa DN80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=214
pd=						0
na=Zawór antyskażeniowy typ EA, Dn50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=217
pd=						0
na=Wodomierz objętościowy DN40mm, L=300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01	2-18	0530-01		0
na=Blok podporowy zasuwy 50x30x15cm z betonu B-25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.068
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.068	1	0.50*0.30*0.15*3						

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		0
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=35
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-01	2-18	9909-01		0
na=Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD o średnicy 50-65mm i długości różnej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=-14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-14	1	-14						

[POZYCJA]
id=43
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0218-01	2-19	0218-01		0
na=Zabezpieczenie kabli w ziemi  rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy dn110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		0
na=Potrącenie do dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 50-65mm (odcinek=10m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=-14
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-14	1	-14						

[POZYCJA]
id=38
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=39
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		0
na=Potrącenie do płukania rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 50-65mm (odcinek=10m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=-14
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-14	1	-14						

[POZYCJA]
id=40
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=41
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa z wkładka metalową sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=42
pd=wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		0
na=Rura osłonowa dwudzielna d=110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=213
pd=						0
na=Zawór odcinający grzybkowy o średnicy Dn50mm, kołnierzowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[SUMA KONTROLNA]
d4ac7c2e4bcde5f6 efb417bfb45aee4