[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=2
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn="TERMKAN" ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI
afn=ul. Kredowa 5/XI, 20-502 Lublin
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
ab=Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
ni=Gmina Mełgiew
ai=ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
br=Sanitarna
nk=mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13	
dt=19.09.2022	0
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
pcn=III kw. 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.15	1664748024
cw=23.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=R
na=Robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1642053130
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 315]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64
cw=17.64	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=19.63	1641936353
cw=19.63	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994817
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=21.07	1641994819
cw=21.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.64	1641994821
cw=17.64	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WOD.-KAN.
wa=0
kn=0	0	0
id=2705
nu=1
nsn=ST IS W-K
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=2706
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2707
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-03		KNR-K 2-15 0101-03		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=2718
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-05		KNR-K 2-15 0101-05		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 20,0x2,25mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=2729
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-06		KNR-K 2-15 0101-06		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=2740
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-07		KNR-K 2-15 0101-07		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=4190
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-07		KNR-K 2-15 0101-07		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 40,0x4,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=4201
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-07		KNR-K 2-15 0101-07		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 50,0x4,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2751
pd=wyd.II 2017		KNR-K 2-15 0101-07		KNR-K 2-15 0101-07		0
na=Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 63,0x6,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=2762
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0602-08	2-15u2	0602-08		0
na=Połączenie armatury w instalacjach z rur PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=2765
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0602-01	2-15u2	0602-01		0
na=Montaż łączników w instalacjach z rur PE-RT/AL/PE-RT z zaworami przelotowymi o średnicy 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=2768
pd= 2000	KNR	2-15u2 0602-03	2-15u2	0602-03		0
na=Montaż łączników w instalacjach z rur PE-RT/AL/PE-RT z zaworami przelotowymi o średnicy 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2771
pd= 2000	KNR	2-15u2 0602-04	2-15u2	0602-04		0
na=Montaż łączników w instalacjach z rur PE-RT/AL/PE-RT z zaworami przelotowymi o średnicy 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2774
pd= 2000	KNR	2-15u2 0602-05	2-15u2	0602-05		0
na=Montaż łączników w instalacjach z rur PE-RT/AL/PE-RT z zaworami przelotowymi o średnicy 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2777
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=256
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=256	1	256						

[POZYCJA]
id=2783
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=256
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=256	1	256						

[POZYCJA]
id=2785
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2790
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2795
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2800
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4212
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4250
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		0
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2805
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Zawory kulowe kątowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2810
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Zawory kulowe kątowe do armatury o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=2815
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Zawory kulowe wypływowe ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3217
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Elektrozawór odcinający instalacje bytową od linii hydrantowej Dn65mm łącznie z presostatem i doprowadzeniem zailania siłownika zaworu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3222
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Montaż zaworu termostatycznego na instalacji cyrkulacji c.w. Dn15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3227
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm, do instalacji c.w.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4217
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		0
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50mm, do instalacji z.w.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2820
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
na=Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=2824
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
na=Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2834
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		0
na=Baterie zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2844
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		0
na=Baterie natryskowe termostatyczne bezdotykowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2859
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		0
na=Zawory wodne przelotowe, skośne, grzybkowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2864
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		0
na=Zawór antyskażeniowy przy zaworze ze złączką do węża, DN15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2869
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		0
na=Zawór antyskażeniowy na zasileniu układu grzewczego, DN20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2874
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		0
na=Zawór antyskażeniowy na zasileniu zasobników c.w.u., DN40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4255
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		0
na=Zawór antyskażeniowy na zasileniu instalacji hydrantowej, DN50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2894
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami polietylenowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=2902
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami polietylenowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=2910
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami polietylenowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=2918
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami polietylenowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=2926
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami polietylenowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=2942
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z powłoką aluminiową grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	0,24*(12,00)						

[POZYCJA]
id=2947
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z powłoką aluminiową o grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.72	1	0,26*(22,00)						

[POZYCJA]
id=4238
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z powłoka aluminiową grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	0,32*(8,00)						

[POZYCJA]
id=4233
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01	2-16	0306-01		0
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 60mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej z powłoką aluminiową grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	0,36*(14,00)						

[POZYCJA]
id=3141
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja p.poż.
wa=0
kn=0	0	0
id=3767
nu=1.2
nsn=ST W-K
wn=		

[POZYCJA]
id=3775
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=4222
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=3803
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-03	2-15	0138-03		0
na=Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3813
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02	2-15	0142-02		0
na=Hydrant DN25 w szafce stalowej wnękowej z wężem półsztywnym dł. 30 m i prądownicą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3848
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-02	2-16	0306-02		0
na=Izolacja j rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej na folii AL grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.84	1	0,26*34,00						

[POZYCJA]
id=4229
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-02	2-16	0306-02		0
na=Izolacja j rurociągów o średnicy zewnętrznej 60mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej na folii AL grubości 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	0,32*18,00						

[POZYCJA]
id=3843
pd=						0
na=Badanie wydajności i ciśnienia instalacji  hydrantowej w miejscu najbardziej  oddalonym, potwierdzone protokołem
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3789
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=2952
nu=1.3
nsn=ST IS W-K
wn=		

[POZYCJA]
id=2971
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2978
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=2985
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		0
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=2992
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne niskoszumowe o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=3008
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z kształtek PP niskoszumowych o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=17
jm=podejść	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=3014
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z kształtek PP niskoszumowych o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8
jm=podejść	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4243
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
na=Rurociągi z PEHD kanalizacyjne klejone tłoczne o średnicy 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3020
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0217-01	2-15	0217-01		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP niskoszumowego o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3025
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP niskoszumowego o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=3030
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
na=Rury wywiewne z PP o średnicy 110/160mm o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3040
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		0
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego z atrapa z blachy nierdzewnej o średnicy 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3053
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=3059
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		0
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=3064
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3092
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-01	2-15	0229-01		0
na=Zlew z blachy nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3098
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		0
na=Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=3103
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		0
na=Brodzik natryskowy najazdowy z blachy nierdzewnej 90x90cm wpuszczany w posadzkę z syfonem czyszczonym od góry
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3109
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-07	0-35	0123-07		0
na=Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/4 koła ze szkła hartowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3115
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0101-01	2-15u2	0101-01		0
na=Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3118
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01	2-15u2	0104-01		0
na=Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=3122
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01	2-15u2	0104-01		0
na=Montaż ustępu dla osób niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3126
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0105-01	2-15u2	0105-01		0
na=Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3136
pd=						0
na=Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - WC
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3137
pd=						0
na=Dostawa i momtaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - umywalka
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3138
pd=						0
na=Dostawa i momtaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - siedzisko
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3139
pd=						0
na=Dostawa materiału. Rura osłonowa stalowa DN250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
956c 8a8d4b437a18cacb9a672f852 2